Zakladni Uzivatelska Prirucka Smart Boot Manager 3.x

Suzhe, suzhe@gnuchina.org Translation: brz, brz@post.cz v0.10cz, 15 uno 2001, v den sv. Jiriny

Tato dokumentace je strucnym uvodem do problematiky pouziti Smart Boot Manageru 3.x

Contents

1 Uvod 2 1.1 Copyright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.2 Co je Smart Boot Manager 3.x a co neni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.3 Vlastnosti Smart Boot Manageru 3.x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Jak zkompilovat a uzivatelsky upravit Smart Boot Manager 3.x? 4 2.1 Jak kompilovat Smart Boot Manager 3.x? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.1.1 Jaky software je treba ke kompilaci SmartBtmgr? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.1.2 Jak to cele zkompilovat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.2 Jak uzivatelsky upravit soubor theme? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3 Jak nainstalovat Smart Boot Manager 3.x? 5 3.1 Pouziti instalacniho programu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3.2 Instalacni poznamky pro jednotlive OS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3.2.1 Poznamky pro Linux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3.2.2 Poznamky pro Windows NT, Windows 2000, FreeBSD, OS/2 a Solaris . . . . . . . . . 6 3.2.3 Poznamky pro DOS, Windows 9X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4 Jak pouzivat Smart Boot Manager 3.x? 7 4.1 Jak to cele spustit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4.2 Interfejs Smart Boot Manageru 3.x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4.3 Klavesove zkratky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4.4 Prikazova menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4.4.1 Hlavni Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4.4.2 Menu Nastaveni Zaznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4.4.3 Menu Systemovych Nastaveni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4.5 Pokrocile pouziti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4.5.1 Ochrana heslem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4.5.2 Cas prodlevy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4.5.3 Planovac Bootu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4.5.4 Predani Klavesovych Klofnuti neboli Uhozu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4.5.5 Prohozeni ID disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4.5.6 Online instalace a deinstalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4.5.7 Bootovani z CD-ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4.5.8 Jak instalovat DOS, Windows 9x na logickou FAT partitisnu? . . . . . . . . . . . . . . 14 4.5.9 Jak instalovat DOS, Windows 9x/NT/2000 na druhy (nebo dalsi) HD? . . . . . . . . 15

5 Kompatibilita 15 5.1 Hardwarova kompatibilita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5.2 Zname chyby Smart Boot Manageru 3.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5.3 Kompatibilni Operacni Systemy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

6 TODOlist (KUDES - K UDElani Seznam) 16

7 Kontakt na Autora 17

8 Diky 17

9 Autori 17

1 Uvod

Strucny uvod k Smart Boot Manageru 3.x

1.1 Copyright

Smart Boot Manager je free software; lze ho redistribuovat a/nebo modifikovat podle podminek danych licenci GNU General Public License version 2, nebo jakoukoli pozdejsi licenci publikovanou Free Software Foundation;

Tento program je siren v nadeji, ze bude pro Vas pouzitelny, ale BEZ JAKEKOLI ZARUKY. Nahlednete prosim do GNU General Public License.

Kopii GNU General Public License byste meli ziskat spolu s timto programem; jestlize ji nemate, napiste si o ni na Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

1.2 Co je Smart Boot Manager 3.x a co neni?

Smart Boot Manager nebo kratce SmartBtmgr (SBM), je na OS nezavisly boot manager - program, ktery je zaveden BIOSem pred jakymkoli operacnim systemem a umozni zvolit, ktery OS se nabootuje.

Tzn. jako treba OS/2 Boot Manager a mnoho dalsich podobnych sw, napr. System Commander, Bootit, Bootstar, PQBoot atd.

Ale NENI zavadec OS, neni nahrada LILO a ani jinych OS zavadecu. Jinymi slovy - musite pouzit LILO (nebo jiny podobny program), aby bylo mozno nabootovat Linux, zatimco pouziti SmartBtmgr Vam da jednoduchy a snadno pouzitelny dialog k bootu ruznych OS.

1.3 Vlastnosti Smart Boot Manageru 3.x

SmartBtmgr je navrzen jako lehce ovladatelny, pruzny a maly. Ma prehledne zpracovany oknoidni interface, online napovedu a jednoduche ovladaci menu. Nepotrebuje zadne konfiguracni soubory ci programy, vsechny funkce jsou provadeny samotnym programem, napriklad mohou byt automaticky prohledany vsechny disky a partitisny pri prvnim spusteni, lze je ale take prohledat kdykoli pozdeji. Jmeno kazdeho bootovaciho zaznamu (boot record) muze byt timto interfejsem modifikovano. Instalacni program jiz potom neni potreba vice spoustet (pokud neni neco kupr. poskozeno). Muze byt instalovan nejen na harddisk, ale take kamkoli na vymenny disk.

SmartBtmgr je dosti maly na to, aby mohl byt nainstalovan na prvni stopu (first track) harddisku do skryteho sektoru a neni pro nej treba zadne specialni partitisny. Je tedy absolutne nezavisly na OS, na rozdil od napriklad System Commanderu, OS/2 BootManageru anebo PQBootu. Linux neni samozrejme podminkou.

Ackoli je maly, je ultramimoradne mocny. Ma mnoho uzitecnych prvku, jako napriklad zabezpeceni heslem, boot s prodlevou, primy boot (stejne jako "single-shot autoboot" z Vyberu-OS), vicejazycne uzivatelske rozhrani, planovac bootu, nastaveni klavesovych zkratek, predani klavesovych uhozu bootovavsimu OS, nastaveni swapu, atd.

Styl a jazyk rozhrani je velice snadne prizpusobit. Soubor Interfejsu je nezavisly na programu a tak muze byt menen bez potreby rekompilovat program. K dispozici s distribuci Smart BootManageru je jiz nekolik souboru rozhrani k dispozici: Cinsky, Anglicky, Francouzsky, Nemecky, Madarsky, Rusky, Spanelsky a jako perla na zaver: i Cesky.

Souhrnem:

Hlavni vlastnosti Smart Boot Manageru jsou:

• Velice mala velikost cili velka nepatrnost Velikost Smart Boot Manager je dost mala na to, aby mohl byt instalovan do prvni stopy harddisku (do skryte stopy).

• Absolutni nezavislost na OS Smart Boot Manager NEPOTREBUJE zadnou vlastni partitisnu. Ma online instalacni a odinstalacni funkce, takze je absolutne nezavisly na OS.

• Jednoduchost pouziti Smart Boot Manager ma oknoidni interfejs, online napovedu a jednoduse ovladatelne prikazove menu, a NEPOTREBUJE zadne konfiguracni soubory.

• Prohledavani disku a partitisen Smart Boot Manager muze automaticky prohledat vsechny harddisky, mechaniky vymennych disku a vsechny partitisny ze kterych je mozno bootovat.

• Kvalitni ochrana heslem Dva typy hesel a tri bezpecnostni mody davaji velice dobre moznosti konfigurace bezpecnosti.

• Defaultni boot Lze nastavit casovou prodlevu, po jejimz uplynuti se automaticky nabootuje z predvoleneho bootovaciho zaznamu, pokud neni mezitim stlacena zadna klavesa.

2. Jak zkompilovat a uzivatelsky upravit Smart Boot Manager 3.x? 4

• Planovac bootu Bootuje jiny disk nebo partitisnu automaticky nejen po danem case dne a/nebo i podle rozdilnych dni.

• Bootovani z CD-ROM Smart BootManager podporuje boot ze vsech druhu IDE ATAPI CD-ROM, vcetne PCMCIA CD-ROM.

• Nastaveni predani Klavesovych uhozu Posila nastavene klavesove uhozy operacnimu systemu, ktery se bude bootovat.

• Prohozeni ID disku Muze bootovat DOS/Windows 9x/Windows NT a jine OS z primarni partitisny na JAKEMKOLI harddisku, nikoli pouze na prvnim.

• Snadna uzivatelska uprava souboru theme Kdokoli si muze upravit soubor theme velice snadno, temer vse na obrazovce muze byt presnadne zmeneno, vcetne barev, popisu, atd.

Mnozstvi dalsich ’ficur’ zde neni zmineno, jsou popsany detailne dale v dokumentaci.

2 Jak zkompilovat a uzivatelsky upravit Smart Boot Manager 3.x?

Tato cast uvadi do problematiky kompilace a uzivatelskych uprav Smart Boot Manageru 3.x.

2.1 Jak kompilovat Smart Boot Manager 3.x?

2.1.1 Jaky software je treba ke kompilaci SmartBtmgr?

Uzivatele Linuxu potrebuji gcc, make a nasm (Netwide Assembler, URL: http://www.web-sites.co.uk/nasm/ <http://www.web-sites.co.uk/nasm/>). Uzivatele DOSu, musi mit DJGPP (DOSovsky port GCC, URL: http://www.delorie.com/djgpp/ <http://www.delorie.com/djgpp/>), a nasm.

Take potrebujete UCL kompresni knihovnu (URL: http://wildsau.idv.uni-linz.ac.at/mfx/ucl.html <http:// wildsau.idv.uni-linz.ac.at/mfx/ucl.html>) ke kompilaci Smart BootManageru.

2.1.2 Jak to cele zkompilovat?

Editujte Makefile a zmente radek obsahujici ’TARGET_OS=xxx’. Jestlize pouzivate Linux, zmente radek na TARGET_OS=linux, jestli pouzivate DOS, zmente ho na TARGET_OS=dos.

Potom jen napiste make a uz se vesele kompiluje.

Vysledne soubory jsou pak umisteny v adresari release/

K provedeni instalace napiste make install . Pro linux je defaultni binarni instalace provedena do adresare /usr/sbin/, theme bude ulozeno v adresari /usr/share/btmgr/ a dokumentace je umistena v /usr/share/doc/btmgr. Jestlize chcete umisteni zmenit, zeditujte soubor Makefile.

2.2 Jak uzivatelsky upravit soubor theme?

Svuj theme soubor si muzete vytvorit z jednoho ze standardnich theme souboru, ktere jsou prilozeny k programu. Naleznete je v adresari manager/themes/

Zmeny ’theme’ souboru provedte prosim dle komentaru v nem obsazenych.

Ke kompilaci theme musite mit nasm. Postup kompilace je trivialni, napriklad predpokladejme novy theme soubor se jmenem mojetheme.asm. Potom nasledujici prikaz vygeneruje binarni verzi z mojetheme.asm:

% nasm -fbin -o mojetheme.bin mojetheme.asm

Jestlize chcete kompilovat soubor theme s nestandardnim rozlozenim klaves, pouzijte prikaz:

% nasm -DKEYMAP_XXX -fbin -o mojetheme.bin mojetheme.asm

Kde KEYMAP_XXX muze byt jeden z nasledujich ctyr symbolu:

KEYMAP_AZERTY (AZERTY Keyboard) KEYMAP_QWERTZ (QWERTZ Keyboard) KEYMAP_DVORAK (Dvorak Keyboard) KEYMAP_DVORAK_ANSI (ANSI Dvorak Keyboard)

Ujistete se, ze keymap soubory (azerty.kbd ...) jsou v aktualnim adresari kompilace. Nyni muzete pouzit instalacni program k instalaci Smart BootManageru s novym ’theme’ souborem (viz sekce 3 ()) Pro Linux:

% sbminst -t mojetheme.bin -d /dev/hda

nebo pro DOS:

> sbminst -t mojetheme.bin -d 128

3 Jak nainstalovat Smart Boot Manager 3.x?

3.1 Pouziti instalacniho programu.

V tuto chvili jsou k dispozici instalacni programy pro Linux a DOS. Instalacni program je umisten v adresari installer/. Pro DOS i Linux je pouze jeden zdrojovy soubor a pouziti je velice proste: Pouziti instalacniho programu:

sbminst [-t theme] [-d drv] [-b backup_file] [-u backup_file]

-t theme Vyberte theme ktere bude pouzito: us = Anglicke theme de = Nemecke theme hu = Madarske theme zh = Chinske theme ru = Ruske theme cz = Ceske theme es = Spanelske theme fr = Francozske theme pt = Portugalske theme nebo zadejte jmeno uzivatelsky upraveneho theme..

-t us, zh, cz Vyber theme ktere bude pouzito. (us = anglicke theme, zh = cinske theme, cz = ceske theme), nebo jmeno jineho uzivatelsky upraveneho theme.

-d drv nastavi misto, ktere budete chtit pouzit k instalaci Boot Manageru; pro Linux:

/dev/fd0 je prvni mechanika vymennych disku /dev/hda je prvni harddisk /dev/sda je prvni SCSI harddisk pro DOS:

0 je prvni mechanika vymennych disku 128 je prvni harddisk

-c zruseni bootovani z CD-ROM;

-b backup_file zazalohuje data ktera budou prepsana pro pripadnou budouci odinstalaci. -u backup_file odinstaluje Smart BootManager, muze byt pouzit pouze jako jediny prepinac. -y instalace nebude pokladat zadne dotazy ani vypisovat varovani.

Napriklad prikaz sbminst -t cz -d /dev/hda -b sbm-bak.dat pod Linuxem nainstaluje ceskou verzi na prvni harddisk a zazalohuje originalni data do souboru sbm-bak.dat. Pouziti prikazu sbminst -u sbm-bak.dat opet vse odinstaluje.

3.2 Instalacni poznamky pro jednotlive OS.

3.2.1 Poznamky pro Linux

Jestlize hodlate bootovat pomoci Smart BootManageru, musite naistalovat LILO do Superbloku dane Linuxove partitisny namisto do MBR!

Zeditujte soubor /etc/lilo.conf, a zmente radek obsahujici "boot=/dev/hda" na "boot=/dev/hda?", kde /dev/hda? je partitisna na ktere je umisten kernel. Pak nezapomente spustit /sbin/lilo.

3.2.2 Poznamky pro Windows NT, Windows 2000, FreeBSD, OS/2 a Solaris

Tyto OS byste meli instalovat do primarni partitisny prvniho harddisku, i kdyz druhy (a dalsi) harddisk a logicke partitisny jsou take SmartBtmgrem podporovany (pouzitim prvku ’Zmen ID disku’). Ale nedoporucujeme Vam to tak delat.

Meli byste zapnout flag ’Auto Aktivni’ pro tyto partitisny. Jestlize to neudelate, mohou nastat pri bootovani techto OS problemy.

Jestlize jste instalovali tyto OS na druhy nebo dalsi harddisk, meli by jste take zapnout ’Zmen ID disku’ (CTRL+X).

4. Jak pouzivat Smart Boot Manager 3.x? 7

3.2.3 Poznamky pro DOS, Windows 9X

Tyto "OS" byste meli instalovat do primarni partitisny prvniho harddisku. Ackoli je mozne tyto "OS" instalovat na logickou partitisnu nebo na druhy a dalsi harddisk, nedoporucujeme to. Vice viz cast 4.5 ()

4 Jak pouzivat Smart Boot Manager 3.x?

Tato cast jest strucnym uvodem do pouziti Smart Boot Manageru 3.x.

4.1 Jak to cele spustit?

Po instalaci restartujte pocitac. Jestli jste SmartBtmgr nainstalovali na vymenny disk, vlozte ho do mechaniky a nabootujte z nej. Jestli je vse v poradku, zobrazi se hlavni nabidka programu. Pro online napovedu stisknete F1.

4.2 Interfejs Smart Boot Manageru 3.x

Uprostred obrazovky je Boot menu, ve kterem je seznam vsech partitisen a vymennych disku nalezenych pri startu SmartBtmgr. Kazda partitisna nebo vymenny disk je nazvana Bootovaci Zaznam, kupr:

Flagy Cislo Typ Jmeno --------------------------------------------- ---------D FD0 0 NONE Floppy ---------D HD0 0 NONE Harddisk ---------D HD1 0 NONE Harddisk ---------D CD0 0 NONE CD-ROM * ----aAh--- HD1 1 FAT32 Primary 1 p-k----Hl- HD1 5 FAT32 Logical 5 -S---A---- HD1 1 Linux Primary 1 ---X-A---- HD1 2 FAT32 Primary 2

Prvni zaznam na vyse uvedenem priklade je disketova mechanika (A:), druhy a treti jsou dva harddisky (jejich MBR), dalsi zaznam je IDE CD-ROM. Dalsi zaznam je prvni partitisna prvniho haddisku, atd.

Vyznam kazdeho ze sloupcu Boot menu:

Flags : Vyznam atributu bootovacich zaznamu (Flagy):

* : Znaci ze toto je defaultni boot zaznam.

Kdyz vyprsi casova prodleva, nebo je stisknuta klavesa ESC, nabootuje se automaticky tento zaznam.

p : Znaci ze zaznam je chranen heslem.

Zmena hesla se provede po stisku klavesy F9 Tato ochrana je neucinna, pokud neni nastaveno rootovo heslo. Root heslo se nastavi stiskem klavesy F10.

4. Jak pouzivat Smart Boot Manager 3.x? 8

(Toto root heslo nema ani trosicku nic spolecneho s rootovym heslem v Linuxu!)

S : Znaci, ze boot zaznam byl pridan do tabulky planovace bootu. Kdyz cas doplyne k hodnote casu tohoto zaznamu, SmartBtmgr nastavi tento zaznam jako defaultni. Stisk Ctrl-S nastavuje a rusi planovac u aktualniho zaznamu.

k : Znaci, ze tento bootovaci zaznam ma nastaveno predani klavesovych uhozu do bufferu klavesnice pred nabootovanim. Stisk Ctrl-K nastavuje a rusi pouziti tohoto predani.

X : Znaci nastaveni ID flagu disku nebo partitisny.

Zatimco se bootuje tento zaznam, jeho prislusejici disk bude zamenen s bootovacim zaznamem disku stejneho typu. Napriklad jestlize je nastaven tento flag pro partitisnu druheho harddisku (drv id=129), disk s id=128 (0x80) a id=129 (0x81) budou prohozeny, zatimco se bude bootovat tato partitisna. Tento prvek je velmi uzitecny, jestlize budete chtit bootovat DOS/Windows 9X/NT z druheho nebo dalsich disku. Stisk Ctrl+X prohazuje nastaveni tohoto flagu.

a : Znaci, ze tento bootovaci zaznam bude automaticky oznacen jako aktivni, kdyz se bude bootovat. Obvykle primarni partitisna s instalovanym DOS/Windows 9x/Windows NT by mela mit nastaven tento flag. Stisk F6 prohazuje nastaveni tohoto flagu.

A : Znaci, ze tato partitisna byla oznacena jako aktivni.

Stisk F4 prohodi jeji nastaveni ’aktivni’.

h : Znaci, ze tento bootovaci zaznam bude automaticky skryt, kdyz budou bootovat jine zaznamy. Toto ma vyznam pouze u FAT a NTFS partitisen. Stisk F7 prohazuje nastaveni h flagu.

H : Znaci, ze tato partitisna bude vzdy skryta.

Stisk F5 prohazuje nastaveni H flagu.

l : Znaci, ze tento boot zaznam je logicka partitisna.

D : Znaci, ze tento boot zaznam je diskova jednotka, tedy harddisk (MBR) nebo mechanika vymenneho disku.

Cislo : Cislo disku nebo partitisny tohoto zaznamu. Levy sloupec je cislo disku, pravy sloupec cislo partitisny. Pro vymenny disk je cislo disku FD0 nebo FD1 (A: nebo B:), cislo partitisny je vzdy 0.

4. Jak pouzivat Smart Boot Manager 3.x? 9

Pro partitisny je cislo prvniho disku HD0, cislo partitisny je stejne jako v Linuxove konvenci. Cislo prvniho CD-ROMu je CD0.

Typ : Typ partitisny. Pro harddisk je to vzdy NONE.

Jmeno : Jmeno bootovaciho zaznamu. Pro zmenu jmena stisknete F3.

Globalni flagy a informace Smart Boot Manageru, ktere jsou zobrazeny v pravem dolnim rohu obrazovky vypadaji nasledovne:

|HD0|PSALE| 28: 30

Prvni pole (HD0) je BIOS ID aktualniho bootovaciho disku, druhe pole (PSALE) je globalni flag, ktery znamena:

P : Administratorske heslo je nastaveno S : Smart Boot Manager je v Bezpecnem Modu. A : Smart Boot Manager je v Administratorskem modu. L : Prvek "Pamatuj si posledni bootovaci zaznam" je zapnut. E : Extended Int 13H je zapnut.

Treti pole (28: 30) je pocitadlo casu prodlevy.

4.3 Klavesove zkratky

SmartBtmgr ma tyto klavesove zkratky:

F1 Ukaze okno s napovedou Ctrl+F1 Ukaze okno ’O aplikaci’

F2 Ulozi zmeny F3 Prejmenuje bootovaci zaznam F4 Oznaci primarni partitisnu jako aktivni F5 Skryje/Zobrazi partitisnu F6 Zapne/vypne ’Auto Aktivni’ (jen pro primarni partitisny) F7 Prepni ’Auto Skryj’ (jen pro partitisny) F8 Nastavi defaultni bootovaci zaznam Shift+F8 Zrusi defaultni bootovaci zaznam

F9 Zmeni heslo bootovaciho zaznamu F10 Zmeni rootovo heslo Ctrl+F10 Spusti/Vypne Administratorsky mod Alt+F10 Spusti/Vypne Bezpecny mod

Ctrl+D Vymaze bootovaci zaznam Ctrl+T Nastavi cas prodlevy (sec) Ctrl+I Znovu prohleda vsechny bootovaci zaznamy Ctrl+H Znovu prohleda vsechny partitisny

Ctrl+P Zduplikuje bootovaci zaznam

4. Jak pouzivat Smart Boot Manager 3.x? 10

Ctrl+U Posune bootovaci zaznam nahoru Ctrl+N Posune bootovaci zaznam dolu

Ctrl+S Nastavi / Zrusi planovac bootovaciho zaznamu Ctrl+K Nastavi / Zrusi predani klavesovych uhozu

Ctrl+X Prohodi ID flag disku

Ctrl+F Zmeni styl Boot Menu.

Ctrl+L Zapne / Vypne zapamatovani si posledniho bootovaneho zaznamu (Jestlize je tento prvek zapnut, v pravem spodnim rohu obrazovku bude Cervene ’L’)

Ctrl+Q Ukonceni a skok do BIOSu

Up,Down Posun vyberoveho radku / nebo ? Zobrazi informacni okno

Enter Nabootuje

Keypad + Zmena Video modu, dostupne video mody jsou 80x25 and 90x25.

Home Delete Posune okno Boot Menu. End PageDown

Ctrl+F12 Vypnuti pocitace.

Tab(Alt) Otevreni / Zavreni prikazoveho menu.

Alt-S Otevreni / Zavreni Menu Systemovych Nastaveni. Alt-R Otevreni / Zavreni Menu Nastaveni Zaznamu.

Kdyz je prikazove menu otevrene, mohou byt pouzity nasledujici klavesove zkratky:

Up,Down Posun vyberoveho radku prikazoveho okna.

Enter Provede vybrany prikaz.

Ctrl+Up Posun vyberoveho radku prikazoveho okna. Ctrl+Down

Home Delete Posun prikazoveho menu. End PageDown

Ctrl+Home Ctrl+Del Posun prikazoveho menu. Ctrl+End Ctrl+PgDn

4. Jak pouzivat Smart Boot Manager 3.x? 11

4.4 Prikazova menu

K otevreni nebo zavreni prikazoveho menu pouzijte klavesu Tab. Zde jsou dostupna tri prikazova menu: Hlavni Menu, Menu Nastaveni Zaznamu, Menu Systemovych Nastaveni.

4.4.1 Hlavni Menu

Napoveda Otevreni okna s napovedou O aplikaci Otevreni okna ’O aplikaci’ Uloz zmeny Ulozeni zmen Nabootuj Nabootuje vybrany bootovaci zaznam.

Nabootuj origMBR Nabootuje originalni MBR (originalni, tzn. pred instalaci btmgr)

Nastaveni zaznamu Otevre Menu Nastaveni Zaznamu Systemova nastaveni Otevre Menu Systemovych Nastaveni

Quit Vyskoci do BIOSu (Zkusi nabootovat dalsi bootovaci zarizeni) Vypni pocitac Vypne pocitac (Nutno mit zakladni desku APM)

4.4.2 Menu Nastaveni Zaznamu

Informace Ukaze informace o bootovacim zaznamu Jmeno Zmeni jmeno bootovaciho zaznamu Heslo Zmeni heslo bootovaciho zaznamu Planovac Nastavi/Zrusi cas planovace KlofyKlaves Nastavi/Zrusi predani uhozu klaves

Oznac Aktivni Oznaci bootovaci zaznam jako aktivni Skryj/Zobraz Skryje/Zobrazi bootovaci zaznam Auto Aktivni Nastavi/Zrusi flag ’Auto Aktivni’ Auto Skryj Nastavi/Zrusi flag ’Auto Skryj’ Prohod ID disku Nastavi/Zrusi prohozeni flagu ID disku

Vymaz Vymaze bootovaci zaznam Zduplikuj Zduplikuje bootovaci zaznam Posun nahoru Posune bootovaci zaznam nahoru Posun dolu Posune bootovaci zaznam dolu

4.4.3 Menu Systemovych Nastaveni

Root Heslo Nastavi Rootovo(Administratorske) Heslo Spust/Vypni Admin Mod Spusti/Vypne Administratorsky mod Spust/Vypni Bezpecny mod Spusti/Vypne Bezpecny mod Nastav defaultni zaznam Nastavi vybrany bootovaci zaznam jako defaultni Zrus defaultni zaznam Zrusi defaultni bootovaci zaznam Nastav cas prodlevy Nastavi cas prodlevy Zmen Styl Boot Menu Meni styl Boot menu (Skryje Flagy, Cisla, Typ v Boot Menu) Zapni/Vypni Zapamatuj posledni Prohodi zapamatovani si posledniho bootovaciho zaznamu. There is a Vespod obrazovky se objevi cervene ’L’ jako indikator zapnuti.

Zapni/Vypni Extended Int13H Zapina/Vypina BIOS Extended Int13H.

Projdi vsechny disky Proskenuje vsechny disky a znovuvytvori bootovaci menu. Projdi vsechny harddisky Proskenuje vsechny harddisky a znovuvytvori bootovaci menu. Nastav CD-ROM I/O Porty Dialog k rucnimu nastaveni I/O portu IDE CD-ROMu. Nastav rok (fix Y2K) Nastavi spravny rok pro prastare BIOSy.

Instaluj Smart BootManager Installuje Smart BootManager na vybrany disk Deinstaluj Smart BootManager Deinstaluje aktualni Smart BootManager

4.5 Pokrocile pouziti

4.5.1 Ochrana heslem

Moznosti ochrany heslem SmartBtmgr jsou velmi siroke. Jedno root heslo muze byt nastaveno pro administratora. Rozdilny pristup chraneny heslem muze byt pridelen kazdemu bootovacimu zaznamu k restrikci pristupu pro kazdy z nich.

Jestlize bylo nastaveno rootovo heslo, v pravem dolnim rohu obrazovky se zobrazi znak ’P’. K dispozici jsou tyto tri bezpecnostni mody:

• Normalni mod

V tomto modu nasledujici operace potrebuji heslo bootovaciho zaznamu

– Zmen jmeno – Zmen heslo bootovaciho zaznamu – Zapni/Vypni flag ’Auto Aktivni’ – Zapni/Vypni flag ’Auto Skryj’ – Zapni/Vypni prohozeni ID flagu disku – Aktivni bootovaci zaznam – Skryj/Zobraz bootovaci zaznam – Nabootuj zaznam Vsechny dalsi operaci vyjma "Uloz zmeny" potrebuji rootovske heslo.

• Bezpecny Mod

V tomto modu, vsechny operace, vyjma "Nabootuj zaznam" potrebuji rootovske heslo. Heslo bootovaciho zaznamu je potrebne k nabootovani zaznamu. Protoze je tento mod vice bezpecny, meli byste do nej prepnout SmartBtmgr po dokonceni konfigurace. Pokud je SmartBtmgr prepnut do tohoto modu, v pravem dolnim rohu obrazovky je zobrazen znak ’S’. Pro prepnuti do nebo z tohoto modu stisknete Alt-F10.

• Administratorsky mod V tomto modu zadna operace nepotrebuje heslo! Tento mod je pouzit ke konfiguraci SmartBtmgr. Kdyz SmartBtmgr je prepnut do tohoto modu, v pravem dolnim rohu obrazovky je zobrazen znak ’A’. Pro prepnuti do nebo z tohoto modu stisknete Ctrl-F10.

4.5.2 Cas prodlevy Jestlize neni behem prodlevy stisknuta zadna klavesa, defaultni bootovaci zaznam bude nabootovan automaticky.

Jestlize je cas prodlevy nula, nebude zobrazeno uzivatelske rozhrani a defaultni bootovaci zaznam bude nabootovan automaticky. Podrzenim klavesy Ctrl pri rebootu pocitace se znovu vstoupi do uzivatelskeho rozhrani SmartBtmgr.

Jestlize je cas prodlevy nastaven na 255, je defaultni boot bez casoveho limitu.

4.5.3 Planovac Bootu Bootovaci zaznam muze byt prirazen casovemu planovaci. Pokud cas prekroci casove rozmezi v casovem planovaci, SmartBtmgr nastavi prislusny bootovaci zaznam jako defaultni pro vsechny dalsi booty pocitace. Jestlize byl cas prodlevy nastaven na nulovou hodnotu, tento bootovaci zaznam bude bootovan automaticky. Pro nastaveni casoveho udaje bootovaciho zaznamu v planovaci pouzijte Ctrl-S. Minimalni jednotka casoveho planovace je minuta a format musi byt:

hh:mm-hh:mm;dny

Prvni hh:mm je pocatecni cas, druhe hh:mm je koncovy cas. Nastaveni pouziva 24 hodinovy format. Polozka ’dny’ je nastavena od 0 do 6, kazde cislo znaci den (0-6, znaci Nedele-Sobota). Jestlize neni pole dni vyplneno, jsou vybrany vsechny dny. Napriklad jestlize bootovaci zaznam ma byt mezi 08:00 a 14:30 kazdy den od pondeli do patku, casove rozmezi bude zadano takto:

08:00-14:30;12345

4.5.4 Predani Klavesovych Klofnuti neboli Uhozu.

Smart Btmgr muze uchovavat klavesove uhozy v bufferu klavesnice predtim nez bude nabootovan OS. Tento prvek muze byt pouzit k rizeni konfigurace bootu OS. Napriklad preda stisk Alt-F5 do bufferu klavesnice pred nabootovanim Windows 9x, a tak lze prejit primo do prikazoveho rezimu.

Pouzitim teto moznosti s Ctrl-P (Zduplikovani bootovaciho zaznamu) dohromady, muzete vytvorit vicenasobny bootovaci zaznam pro jeden OS, kazdy bootovaci zaznam pritom bude zavadet OS do jineho rezimu. Napriklad muzete vytvorit tri bootovaci zaznamy pro Windows 9x, jeden normalni bootovaci zaznam, dalsi bude bootovat do bezpecnostniho rezimu a posledni do DOSu. Pouzitim Ctrl-K nastavujete nebo zakazujete tento prvek.

Kdyz budete nastavovat predani klavesovych uhozu, uprostred obrazovky se objevi panel, ktery ukazuje kod naposledy stlacene klavesy a kolik klaves jiz bylo stisknuto. SmartBtmgr muze ulozit maximalne 13 klaves pro kazdy bootovacich zaznam. Stisknete <Scroll Lock> k ukonceni vstupu.

Poznamka: LILO defaultne zrusi obsah klavesnicoveho bufferu pri svem startu. Pak ovsem predani uhozu nefachci: musite prekompilovat LILO chcete-li predavani pouzivat: * Editujte Makefile, pridejte "-DNODRAIN" na konec radku "CONFIG = ...":

CONFIG = .... -DNODRAIN

* Zrekompilujte a znovu nainstalujte LILO:

$ make; make install $ lilo

Samozrejme musite byt root.

4.5.5 Prohozeni ID disku Tento prvek shledate velice uzitecnym, jestlize budete chtit bootovat DOS, Windows 9x/NT/2000 nebo jiny OS z druheho nebo dalsiho harddisku.

Jestlize zapnete tento flag pro partitisnu, ktera je na druhem nebo dalsim disku, tento disk bude prohozen s bootovacim diskem (ID = 0x80) zatimco bude tato partitisna bootovana. Pak OS pobezi jako by byl na prvnim harddisku.

4.5.6 Online instalace a deinstalace Jestlize chcete instalovat SmartBtmgr ’on air’, nejdriv vyberte boot zaznam disku a pak pouzijte prikaz "Instalace Smart BootManageru" (v Menu Nastaveni Systemu), az se objevi dialog k potvrzeni, stisknete Y k pokracovani instalace.

Muzete SmartBtmgr instalovat jen na MBR, instalace na partitisnu neni povolena. Pokud chcete odinstalovat aktualni SmartBtmgr. pouze pouzijte prikaz "Deinstalace Smart BootManageru" (v Menu Nastaveni Systemu). Ale opatrne - tato deinstalace muze obnovit jen oblast MBR, jakekoli dalsi skryte sektory zabrane Smart BootManagerem nebudou obnoveny.

4.5.7 Bootovani z CD-ROM Smart BootManager podporuje boot z vetsiny druhu IDE ATAPI CD-ROMu, vcetne PCMCIA CD-ROMu. Muze se stat, ze zvlastni IDE radice, ktere mohou mit rozdilne I/O porty, sbmgr nenalezne. V tom pripade nastaveni provedte rucne. Spustenim prikazu "Nastav CD-ROM I/O porty" (v menu Systemovych nastaveni), se objevi dialogovy panel do ktereho lze zadat I/O porty. Kazdy IDE radic ma dva I/O porty, kupr. 0x1F0,0x3F6 (master IDE radic). Zadajte tyto I/O presne dle formatu:

1F0,3F6 (Verzalky Hex cisel s carkou uprostred)

Po zadani I/O portu, musite pouzit prikaz "Projdi vsechny disky" (Ctrl-I) k nalezeni CD-ROM. Pokud bootujete CD disk s multi boot imagemi, objevi se menu k vyberu prislusneho image k bootu.

4.5.8 Jak instalovat DOS, Windows 9x na logickou FAT partitisnu?

SmartBtmgr dovoli bootovat DOS/Windows 9X z logicke FAT partitisny za jistych predpokladu. Ale setup DOS/Windows 9X nezvladne tyto na logickou FAT partitisnu nainstalovat.

5. Kompatibilita 15

Nevim jak instalovat DOS/Windows 9X na logickou FAT partitisnu primo, ale muzete ji premenit z kopie DOS/Windows 9X primarni FAT partitisny do logicke partitisny pouzitim dalsich utilit jako je kupr. Norton Ghost.

Aby bylo mozne nabootovat takto naistalovane DOS/Windows 9X do logicke FAT partitisny, je nutne skryt vsechny FAT partitisny pred ni.

Proto muzete prehodit nastaveni prepinace ’Auto Skryj’ kazde FAT partitisny, jestlize vas nudi pokazde je znovu a znovu skryvat.

Jestlize je tato partitisna na druhem nebo dalsim harddisku, prepinac ’Prohozeni ID disku’ by take mel byt zapnuty.

4.5.9 Jak instalovat DOS, Windows 9x/NT/2000 na druhy (nebo dalsi) HD? Jedna ze znamych metod instalace DOS/Windows 9X na druhy (nebo dalsi) HD je odpojit vsechny dalsi harddisky zapojene pred timto harddiskem a udelat tedy tento harddisk prvnim harddiskem a pak instalovat OS. Po nainstalovani OS pripojte opet vsechny harddisky zpet a pak pouzijte Smart BootManager k nabootovani OS z druheho (nebo dalsiho) harddisku prehozenim prepinace ID flagu partitisny.

5 Kompatibilita

5.1 Hardwarova kompatibilita

Smart BootManager podporuje pouze platformu Intel i386. Extended Int 13h (LBA standard) pro velke disky (pres 8GB) je podporovana. Stary CHS standard je take podporovan.

5.2 Zname chyby Smart Boot Manageru 3.0

Zde jsou zname chyby v posledni verzi:

• Byly odhaleno, ze nektere motheboardy maji chybny BIOS, ktery zapricini selhani prohledavani vsech disku a partitisen.

5.3 Kompatibilni Operacni Systemy

Nasledujici OS jsou otestovany pro pouziti se Smart BootManagerem:

• GNU/Linux x86 • FreeBSD • BeOS • OS/2 • QNX • Solaris x86 (byl testovan jen Solaris 8)

6. TODOlist (KUDES - K UDElani Seznam) 16

• Novell Netware • Microsoft DOS, Windows 9x, Windows NT and Windows 2000 Jine operacni systemy by mely byt take podporovany, ale nebyly zatim odzkouseny. Jestli to s nimi zkusite vy, napiste mi prosim vysledek.

6 TODOlist (KUDES - K UDElani Seznam)

Nasledujici prvky jsou serazeny dle dulezitosti: I. Prvky, ktere by mely byt pridany do teto hlavni verze:

• Vice Dokumentace Z duvodu me (nasi) spatne anglictiny, dokumentace neni ani zdaleka hotova. Snad nekdo dokumentaci pomuze dopsat.

• Pruzne a chytre instalacni programy pro vicero OS, jako Windows 9X, Linux, FreeBSD a DOS. • Makefile a/nebo automake/autoconf scripty pro vsechny OS. Nenaucil jsem se psat Makefile. Doufam, ze mi nekdo pomuze.

• Utility pro vicero OS k realizaci "Primeho bootu" ve SmartBtmgru. • Odstranit chyby a vse optimalizovat. • Vytvorit vice theme pro vice jazyku.

II. Prvky pro dalsi verze:

• Online instalace and deinstalace. ( HOTOVO ) • Dokonalejsi tydeni planovac bootu. ( HOTOVO ) • Podpora nestandardnich klavesnic (azerty, dvorak atd.). ( HOTOVO ) • Lehce pouzitelne prikazove menu. ( HOTOVO ) • Prohazovat ID harddisku. ( HOTOVO ) • Poslat klavesove uhozy bootovavsimu OS. ( HOTOVO ) • Planovac bootu (Automaticky bootovat ruzne OS v ruzny cas). ( HOTOVO ) • Podpora bootu z CD-ROM ( HOTOVO ) • Pouziti komprese k redukci velikosti programu. ( HOTOVO ) • Driver filesystemu (ext2, FAT, atd.) • Linux kernel loader • Vestavet utilitu fdisk Jestlize mate jakekoli nove napady nebo pripominky, prosim sdelte mi je nebo mi je pomozte naimplementovat.

7. Kontakt na Autora 17

7 Kontakt na Autora

Jestli mate nejake velkolepe napady nebo pripominky, nevahejte mi je rict! Jestlize mate nejake zlepseni pro tento program nebo nejake uzasne theme, take mi je muzete dat a ja je mohu pridat do pristiho vydani nove verze.

Moje adresa je: suzhe@gnuchina.org <mailto:suzhe@gnuchina.org> anebo: su_zhe@sina.com <mailto: su_zhe@sina.com> Jazykova Pozn: piste prosim v anglictine. Podivejte se v sekci 9 () na adresy dalsich autoru.

8 Diky

Rad bych podekoval vsem lidem, kteri pomohli a podporili me pri vyvoji tohoto programu, zvlaste pak: Chris Li (chrisl@gnuchina.org <mailto:chrisl@gnuchina.org>) Linuxrat (linuxrat@263.net <mailto:linuxrat@263.net>) Frédéric Bonnaud (tux.le.pengouin@free.fr <mailto:tux.le.pengouin@free.fr>) Zak Meekins (zmeekins@email.sjsu.edu <mailto:zmeekins@email.sjsu.edu>) Gnagno (gnagno@tiscalinet.it <mailto:gnagno@tiscalinet.it>) Patrick van Brakel (patrickb@wfw.wtb.tue.nl <mailto:patrickb@wfw.wtb.tue.nl>) njh (njh@hawthorn.csse.monash.edu.au <mailto:njh@hawthorn.csse.monash.edu.au>) Lukas Kumpera (xkumpera@poli.feld.cvut.cz <mailto:xkumpera@poli.feld.cvut.cz>) Risko Gergely (risko@njszki.hu <mailto:risko@njszki.hu>) Bill Hults (ehults@itofvt.net <mailto:ehults@itofvt.net>) Sam Varghese (sam@gnubies.com <mailto:sam@gnubies.com>) Udo Jocher (udo@udoj.org <mailto:udo@udoj.org>) Benoit Mortier (opensides@caramail.com <mailto:opensides@caramail.com>) a vsichni dalsi v TurboLinux a Linux Boardu SMTH BBS Tsinghua University.

9 Autori

* Kernel programy a dalsi utility:

Suzhe (email: suzhe@gnuchina.org <mailto:suzhe@gnuchina.org>) * Instalacni program a Makefile:

Lonius (email: november@video.mdc.tsinghua.edu.cn <mailto:november@video.mdc.tsinghua.edu.cn>) * Francouzske theme:

Benoit Mortier. (benoit.mortier@hitention.com <mailto:benoit.mortier@hitention.com>) Frédéric Bonnaud (tux.le.pengouin@free.fr <mailto:tux.le.pengouin@free.fr>)

9. Autori 18

* Nemecke theme:

Dirk Knop (dknop@gwdg.de <mailto:dknop@gwdg.de>) * Madarske theme:

Lenart Janos (lenart@njszki.hu <mailto:lenart@njszki.hu>) * Ruske theme:

Victor O‘Muerte (vomuerte@mail.ru <mailto:vomuerte@mail.ru>) * Ceske theme brz (brz@post.cz <mailto:brz@post.cz>) * Smart Boot Manager UNIX Configurator:

Risko Gergely (risko@njszki.hu <mailto:risko@njszki.hu>) * Spanelske theme:

Manuel Clos (llanero@jazzfree.com <mailto:llanero@jazzfree.com>) * Portugalske theme Andre Maldonado (agm@clix.pt <mailto:agm@clix.pt>) * Smart Boot Manager UNIX Configurator:

Risko Gergely (risko@njszki.hu <mailto:risko@njszki.hu>) * ATAPI ovladac a debug/helptool pro NASM: Christopher Li (chrisl@gnuchina.org <mailto:chrisl@ gnuchina.org>) * Y2k workaround patch Santiago Garcia Mantinan (manty@i.am <mailto:manty@i.am>)